**Ориентировочные нагрузки газлифта к механизму №582**

|  |
| --- |
| **ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КРОВАТЕЙ** |
| Габарит по спальному месту | Вес кровати, кг. | Мощность газлифта (Н) |
| 800/900\*2000  | 40-70 | 400/700 N |
| 1000\*2000 | 70-100 | 700/1000 N |
| 1100/1200\*2000 | 100 | 1000 N |
| 1300\*2000 | >100 | 1200 N |
| 1400\*2000 | 1400 N |
| **ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ КРОВАТЕЙ** |
| Габарит по спальному месту |  | Мощность газлифта (Н) |
| 800/900\*2000 | 60 | 1200/1400 N |
| 1000/1200\*2000 | 70 | 1400/1600\*1800 N |
| 1300\*2000 | 80 | 1600/1800/2000 N |
| 1400\*2000 | 90 | 1800/2000 N |
| 1500\*2000 | >90 | 2000 N |
| 1600\*2000 | 2000/2200 N |
| 1800\*2000 | 2200 N |